**武汉市第三医院UPS及电池询价公告**

我院需对以下设备进行询价，欢迎符合条件的公司积极参与。

1. 询价内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **技术要求** | **数量** | **参数** |
| UPS主机 | 常规塔式主机800KVA容量 | 1 | 1、UPS主机采用DSP全数字控制技术，整流逆变均采用全数字化控制，UPS内置并机功能，采用无线热同步并机技术；3、 UPS本身要具备自测功能，以满足现场在没有假负载的情况下来完成测试的需求；4、UPS须设置智能化电池管理，设备商应提供相应的控制软件。 |
| 常规塔式主机600KVA容量 | 2 |
| 常规塔式主机400KVA容量 | 2 |
| 模块化主机600KVA容量 | 2 | 1、10个60KVA功率模块，10寸监控触摸屏；2、手机微信客户端远程智能管理；3、输出功率因素（输出有功功率）：=1（KW=KVA）；4、功率模块内要求采用双DSP芯片控制技术；5、标配集中旁路模块（监控模块），可实现在线热插。 |
| 模块化主机400KVA容量 | 2 |
| 200K常规机并机含并机系统 | 2 | 工频UPS系统，带输入输出旁路开关 |
| 60KVA常规机 | 1 |
| 电池 | 12V 250AH包含电池正负极保护套 | 1 | 1、采用长寿命胶体电池；2、电池总开关采用ABB直流断路器，分空开采用ABB直流速熔开关 ；3、电池安装于开放式电池架，具备安全防护措施。 |
| 要求：产品质保3年，2小时服务响应，每年4次免费巡检。 | | | |

**二、询价人资格**

1、企业相关资质证明（企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、其他相关资质证件）复印件加盖公章。

2、委托代理人证明文件（法定代表人、委托代理人身份证复印件及法定代表人授权委托书）；

3、洽谈方具有良好的商业信誉，经营活动中无违规违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

**三、询价文件的组成（询价文件组成应包括但不限于下列内容，并均须加盖投标人单位公章）**

1、企业相关资质复印件（加盖公章）

2、对项目的详细报价；

3. 产品业绩。

询价文件一式两份。

**四、询价文件提交时间**：2022年8月24日-2022年9月9日（提交资料时间08：-12：00，14：00-17：00）。

询价文件密封报送并盖骑缝章，封面注明投标单位、投标产品（项目）、品牌、联系人、联系方式。

**五、洽谈时间**：另行通知。

项目联系人：徐老师 027-65399933

监督电话：027-68894815

地点：光谷院区总务科办公室